Reparatia capitala a Salii sportive Institutia Publica Liecul Teoretic "Universul" mun. Chisinau, sos. Hincesti , nr.136	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Retele electrice de forta. Iluminat Electric Interior. Etapa 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	170,0000	
 2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	170,0000	
 3	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc	10,0000	
 4	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,0000	
 5	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (gauri pentru prize, intrerupatoare si cutii de distributie)
	buc	15,0000	
 6	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	15,0000	
 7	RCsB50A
	Spargerea golurilor in pereti pentru panourile de distributie
	m3	0,0527	
 8	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	10,0000	
 9	RpEK05A
	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur
	buc	8,0000	
 10	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. PDG
			
11	RpEP08A
	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare
	10 buc	0,2000	
 12	
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, Un=380V, In=25A,  BA 47-29/3/C/25
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2.2. PD1
			
13	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)
	buc	1,0000	
 14	
	Tablou de distributie incasat in perete, marimile de gabarit 540x600x120, grad de protectie IP31 (ЩРв-36з-1 605х352х138)
	buc	1,0000	
 15	RpEP08A
	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare
	10 buc	1,7000	
 16	
	Intrerupator de sarcina tripolar, de racord, Un=380V, In=63A,  BH 32/3P/63
	buc	1,0000	
 17	
	Intrerupator de sarcina tripolar, de racord, Un=380V, In=25A,  BH 32/3P/25
	buc	1,0000	
 18	
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, Un=220V, In=10A,  BA 47-29/1/B/10
	buc	8,0000	
 19	
	Intrerupator automat de curent diferential, bipolar, caracterist. AC, Un=220V, In=10A, 30mA, АД-32/2/С/10/30
	buc	5,0000	
 20	
	Priza PAp10-3-ОПс
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2.3. PD2
			
21	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)
	buc	1,0000	
 22	
	Tablou de distributie incasat in perete, marimile de gabarit 585x310x130, grad de protectie IP31 (ЩРв-24з-1 480х352х138)
	buc	1,0000	
 23	RpEP08A
	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare
	10 buc	0,8000	
 24	
	Intrerupator de sarcina tripolar, de racord, Un=380V, In=63A,  BH 32/3P/63
	buc	1,0000	
 25	
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, Un=220V, In=10A, BA 47-29/1/C/10
	buc	4,0000	
 26	
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, Un=380V, In=16A, BA 47-29/3/C/16
	buc	1,0000	
 27	
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, Un=380V, In=20A, BA 47-29/3/C/20
	buc	1,0000	
 28	
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica, Un=220V, PH47
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.4. Cablu, puncte finale
			
29	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,0500	
 30	
	Priza cu contact de legare la pamint In=16A IP20, PC20-3-ББ
	buc	5,0000	
 31	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,1100	
 32	
	Intrerupator monopolar inglobat in perete In=10A IP20, BC10-1-0-КБ
	buc	11,0000	
 33	
	Cutie pentru priza si intrerupator
	buc	16,0000	
 34	08-02-420-1
	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune
	100 buc	0,0300	
 35	
	Cutie de distributie in perete 92x92x45
	buc	3,0000	
 36	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,3700	
 37	
	Corp de iluminat de tavan fals, cu sursa de lumina LED, puterea 18W, IP31, cu acumulator, EXIT
	buc	1,0000	
 38	
	Corp de iluminat de tavan fals, cu sursa de lumina LED, puterea 36W, IP31, LPO LED 36W
	buc	36,0000	
 39	
	Bloc acumulator БАП
	buc	4,0000	
 40	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	6,2000	
 41	
	Cablu cu fire din cupru sect 3x2,5, ВВГнг-LSLTx-0,66
	m	200,0000	
 42	
	Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5, ВВГнг-LSLTx-0,66
	m	200,0000	
 43	
	Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5, ВВГнг-FRLSLTx-0,66
	m	100,0000	
 44	
	Cablu cu fire din cupru sect 5x4, ВВГнг-LSLTx-0,66
	m	20,0000	
 45	
	Cablu cu fire din cupru sect 5x10, ВВГнг-LSLTx-0,66
	m	100,0000	
 46	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	5,0000	
 47	
	Teava flexibila gofrata din PVC 25mm
	m	200,0000	
 48	
	Teava flexibila gofrata din PVC 20mm
	m	300,0000	
 49	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	1,0000	
 50	
	Teava flexibila gofrata din PVC 32mm
	m	100,0000	

	                                                                                                         

    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.