Gazoductului de  preseune medie si joasa in com. Bilicenii  Vechi  r-ul Singerei.(Etapa 2.1)(102-189/21-ГСН)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-18-1
	Газопровод низкого давления ШГРП N17.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Ceти газоснабжения.
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	10,93	
 2	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor
	m3	34,00	
 3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (окучивание выт. грунта)
	100 m3	0,25	
 4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)
	100 m3	0,25	
 5	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t	42,70	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,25	
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	224,00	
 8	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	224,00	
 9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	8,98	
 10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	8,98	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура.
			
11	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11)
	m	824,00	
 12	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (PE 80 SDR 11) ( на укладку змейкой)
	m	17,00	
 13	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm (PE 80 SDR 11 )
	m	206,00	
 14	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm (на укладку змейкой)
	m	5,00	
 15	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50х2.9 mm (SDR 17,6мм)
	m	359,00	
 16	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50х2.9 mm (SDR 17,6мм-укладка змейкой)
	m	8,00	
 17	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х3.6 mm (SDR 17,6)
	m	414,00	
 18	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х3.6 mm (SDR 17,6)
	m	9,00	
 19	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х4.7 mm (SDR 17,6)
	m	489,00	
 20	GD52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75х4.7 mm (SDR 17,6)
	m	10,00	
 		Capitolul 1.3. Узел выхода газопровода из земли УПГ 3-1(Д110мм)-1шт
			
21	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc	1,00	
 22	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	0,05	
 23	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,01	
 24	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 110x10mm
	m	1,00	
 25	GD01B
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm
	m	0,50	
 26	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm
	buc	3,00	
 27	Pret di piate
	Mufa d =110mm
	buc	1,00	
 28	GD54В
	Cot PE d=110 mm
	buc	1,00	
 29	GD54С
	Tranzitie PE/OL d=110x100 mm
	buc	1,00	
 30	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm 
	m	1,45	
 		Capitolul 1.4. Узел входа-выхода газопровода из земли ф32мм-УПГ-1-1-58шт
			
31	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
	m	87,00	
 32	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой)
	m	2,90	
 33	GD11A
	Drenaj pentru conducte de distributie
	m3	0,58	
 34	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm
	m	87,00	
 35	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
	m	29,00	
 36	GD52A
	Mufa d=32mm
	buc	58,00	
 37	GD52A
	Tranzitie  PE/OL d=32 х25mm
	buc	58,00	
 38	Pret de piata
	Коробка клемная в комплекте
	buc	58,00	
 		Capitolul 1.5. Тройниковый   переходной  узел  УПГ 14-27 -110/75-1шт
			
39	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Тройник без закл. нагревателей 110x75)
	buc	1,00	
 40	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Mуфта ф110)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.6. Тройниковый   переходной  узел  УПГ 14-27 -110/32-2шт
			
41	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Тройник без закл. нагревателей 110x63)
	buc	2,00	
 42	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR63-32)
	buc	2,00	
 43	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Mуфта ф110)
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.7. Tройниковый  узел УПГ-14-32 T90/Т75-1шт
			
44	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm(Тройник c закл. нагревателем 90-75мм)
	buc	1,00	
 45	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm(Муфта терморезисторная ф90)
	buc	2,00	
 46	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Муфта  МВ 75)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.8. Tройниковый  узел УПГ-14-5 T90/Т32-2шт
			
47	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm(Тройник c закл. нагревателем 90-63мм)
	buc	2,00	
 48	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR63-32)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.9. Tройниковый  узел УПГ-14-4 T75/T32-15шт
			
49	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Тройник неравнопроходной 75-32мм)
	buc	15,00	
 50	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Муфта  МВ 75)
	buc	15,00	
 51	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Муфта МВ32mm)
	buc	15,00	
 		Capitolul 1.10. Tройниковый переходной узел УПГ-14-3 T63/T32-14шт
			
52	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=63mm)
	buc	14,00	
 53	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR63-32)
	buc	14,00	
 		Capitolul 1.11. Tройниковый переходной узел УПГ-14-2 T50/Т32-10шт
			
54	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)
	buc	10,00	
 55	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-32)
	buc	10,00	
 		Capitolul 1.12. Tройниковый переходной узел УПГ-14-1 T40/Т32-4шт
			
56	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40mm(Тройник терморезисторный  d=40mm)
	buc	4,00	
 57	GD54A
	Переход терморезисторный  40-32
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.13. Фасонные части.
			
58	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Переход без закладныхэлектронагревателей MВ 110x90)
	buc	1,00	
 59	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Переход без закладныхэлектронагревателей MR 110x63)
	buc	1,00	
 60	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm(Переход с закладным электронагревателем MR 90/40мм)
	buc	1,00	
 61	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Переход с закладным электронагревателем 75/63мм)
	buc	3,00	
 62	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR63-50)
	buc	3,00	
 63	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-40)
	buc	3,00	
 64	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR40-32)
	buc	4,00	
 65	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Тройник равнопроходной электросварной D 110
	buc	1,00	
 66	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Отвод 90 электросварной D 110)
	buc	1,00	
 67	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Тройник равнопроходной неэлектросварной D32мм)
	buc	6,00	
 68	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm(Отвод 90  32mm)
	buc	4,00	
 69	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта с закладными  электронагревателями МВ 110)
	buc	2,00	
 70	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm(Тройник c закл. нагревателем 90-63мм)
	buc	1,00	
 71	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm(Муфта с закладными ф 75мм)
	buc	5,00	
 72	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm(Муфта МВ63mm)
	buc	5,00	
 73	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50m(Муфта с закладными  МВ50)
	buc	4,00	
 74	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40m(Муфта  МВ40)
	buc	3,00	
 75	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32m(Муфта с закладными  d=32mm)
	buc	9,00	
 		Capitolul 1.14. Прокладка газопровода в футляре N17.1 Ф160 L=10,8м-  УПГ-8-7-1шт 
			
76	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm   
	m	10,80	
 77	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm 
	buc	1,00	
 78	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32x3 mm  (PE80 SDR-11 )
	m	1,00	
 79	GD52C
	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
	buc	1,00	
 80	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	0,12	
 81	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2	1,20	
 82	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	1,00	
 83	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	1,50	
 84	GD52E
	Пенополимерный материая
	kg	0,10	
 85	GD52E
	Пакля смоляная ленточная
	kg	4,00	
 86	GD52E
	Полимерная липкая лента
	m	20,00	
 87	GD52E
	Кольца опорные д=75мм
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.15. Прокладка газопровода в футляре N17.2 Ф110 L=11м-  УПГ-8-5-1шт 
			
88	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm   
	m	11,00	
 89	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm 
	buc	1,00	
 90	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32x3 mm  (PE80 SDR-11 )
	m	1,00	
 91	GD52C
	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
	buc	1,00	
 92	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	0,12	
 93	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2	1,20	
 94	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	1,00	
 95	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	1,50	
 96	GD52E
	Пенополимерный материая
	kg	0,10	
 97	GD52E
	Пакля смоляная ленточная
	kg	4,00	
 98	GD52E
	Полимерная липкая лента
	m	20,00	
 99	GD52E
	Кольца опорные д=75мм
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.16. Прокладка газопровода в футляре N17.3 Ф110 L=11,1м-  УПГ-8-5-1шт 
			
100	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm   
	m	11,10	
 101	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm 
	buc	1,00	
 102	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32x3 mm  (PE80 SDR-11 )
	m	1,00	
 103	GD52C
	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
	buc	1,00	
 104	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	0,12	
 105	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2	1,20	
 106	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	1,00	
 107	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	1,50	
 108	GD52E
	Пенополимерный материая
	kg	0,10	
 109	GD52E
	Пакля смоляная ленточная
	kg	4,00	
 110	GD52E
	Полимерная липкая лента
	m	20,00	
 111	GD52E
	Кольца опорные д=75мм
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.17. Прокладка газопровода в футляре из полиэтиленовой трубы N17.4 D63x5,8 L=13.5м-УПГ-8-1-1шт
			
112	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm   
	m	13,50	
 113	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm 
	buc	1,00	
 114	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32x3 mm  (PE80 SDR-11 )
	m	1,00	
 115	GD52C
	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
	buc	1,00	
 116	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	0,12	
 117	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2	1,20	
 118	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	1,00	
 119	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	1,50	
 120	GD52E
	Пенополимерный материая
	kg	0,10	
 121	GD52E
	Пакля смоляная ленточная
	kg	4,00	
 122	GD52E
	Полимерная липкая лента
	m	20,00	
 123	GD52E
	Кольца опорные д=75мм
	buc	3,00	
 		Capitolul 1.18. Футляр из полиэтиленовой трубы D63x5,8 L=4м-УПГ-8-1-2шт
			
124	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm   
	m	8,00	
 125	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm 
	buc	2,00	
 126	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32x3 mm  (PE80 SDR-11 )
	m	2,00	
 127	GD52C
	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
	buc	2,00	
 128	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	0,24	
 129	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
	m2	2,40	
 130	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	2,00	
 131	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
	m2	3,00	
 132	GD52E
	Пенополимерный материая
	kg	0,20	
 133	GD52E
	Пакля смоляная ленточная
	kg	4,00	
 134	GD52E
	Полимерная липкая лента
	m	40,00	
 135	GD52E
	Кольца опорные д=75мм
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.19. Стальные трубопроводы.
			
136	GD01C
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm (cтальные водогазопроводные D110x3,5)
	m	3,00	
 137	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 x2,8mm
	m	134,00	
 138	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	134,00	
 139	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 
	m2	1,32	
 140	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze
	buc	89,00	
 141	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровой  стальной ф20мм)
	buc	89,00	
 		Capitolul 1.20. Установка газового счетчика -89шт.
			
142	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора под счетчик)
	kg	2 029,20	
 143	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	320,40	
 144	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	20,47	
 145	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	1,05	
 146	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (опалубка)
	m2	17,80	
 147	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)
	t	2,03	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
148	IA43A
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"(Монтаж газового счетчика G-4]
	buc	89	
 149	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm (кран шаровой D100мм)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
150	Pret de piata
	Счетчик газовый G-4
	buc	0	
 151	Pret de piata
	Cтоимость крана  шарового фл.  КШ 100
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.