"Nicolai Botgros" din sat. Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 413/20-2-1-4

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Incalzire
			
1	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica  МС-140-АО
	m2	2,52	
 2	
	Radiator МС-140АО
	buc	11,00	
 3	IzA08C
	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei
	m2	2,52	
 4	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	2,00	
 5	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de вентиль Д20
	buc	2,00	
 6	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de вентиль Д15
	buc	1,00	
 7	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм (автоматический воздухоотводчик)
	buc	1,00	
 8	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm Клапан термостатическии Gicomini R141TG
	buc	1,00	
 9	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm Кран угловой зап. рег. Giacomini R14TG
	buc	1,00	
 10	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 15mm Жидкостная термостатная головка R470
	buc	1,00	
 11	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	6,00	
 12	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	5,00	
 13	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	6,00	
 14	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	6,00	
 15	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	1,00	
 16	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2	1,00	
 		Capitolul 2. Ventilare
			
17	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор Д315
	buc	1,00	
 18	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm
	m2	2,00	
 19	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150х490
	buc	2,00	
 20	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка RAG 400x400
	buc	1,00	
 21	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	5,00	
 22	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P , avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм 
	m2	2,00	
 23	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный 
	m2	2,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.