____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2,
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2,
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparatie a unei clase de studii in incinta I.P Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2, mun. Chisinau, bd. Traian 11/2.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE
	
		1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE, Vor fi remontate)
	buc	10,0000
	
2	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	6,0000
	
3	RpCO56B
	Demontari: Tavane de tip Armstrong (ATENTIE Va fi remontat) p/tru realizarea lucrarilor de reparatie.
	m2	62,1600
	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv glafurile usilor si gerestrelor)
	m2	93,8100
	
5	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	62,1600
	
6	RpCH32B Aplicativ
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor componente a scenei existente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (ATENTIE Demontarea scenei din material lemnos)
	m2	9,4500
	
7	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	8,7500
	
8	TrI1AA01A2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t	8,7500
	
9	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	8,7500
	
		1.2. Pereti
	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2	93,8100
	
11	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	81,2900
	
12	CF02B5 K=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2	52,4000
	
13	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg	115,2800
	
14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	12,5200
	
15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	93,8100
	
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	93,8100
	
17	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	37,0000
	
18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	93,8100
	
19	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	93,8100
	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	93,8100
	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)  (ATENTIE Vopsea  ACRILICA superlavabila)
	m2	93,8100
	
		1.3. Pardosea
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonogrund)
	m2	62,1600
	
23	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	62,1600
	
24	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa  pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	65,4900
	
		1.4. Tavan
	
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Completare - Tambur, locuri deteriorate urmare a demontarii
	m2	19,8000
	
26	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (ATENTIE Manopera se va monta tavanul anterior demontat) Se va exclude resursul: Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2	62,1600
	
		1.5. Diverse
	
27	RpVC39A
	Demontarea conditionere existente (Bloc interior) P/tru realizarea lucrarilor de reparatie a incaperilor (vor fi remontate)
	buc	1,0000
	
28	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Se va monta aparatul anterior demontat)
	buc	1,0000
	
29	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE Se vor remonta )
	m2	15,4000
	
30	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (ATENTIE Se vor monta corpurile de incalzit anterior demontate p/tru realizarea lucrarilor de reparatie)
	buc	4,0000
	
		2. RETELE ELECTRICE
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
31	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	6,0000
	
32	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	6,0000
	
33	RpEB12C K=4
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp
	m	75,0000
	
		2.2. Lucrari de montare
	
		2.2.1. Tablouri de distributie
	
34	08-03-572-3
	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,
IP54, pentru 12 module
	buc	1,0000
	
35	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	8,0000
	
		2.2.2. Echipament de iluminat
	
36	08-03-594-1
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior se vor monta corpurile de iluminat anterior demantate
	100 buc	0,1000
	
		2.2.3. Ansamblu de cabluri
	
37	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS
	100 m	1,2200
	
38	Pret de piata
	Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2
		122,0000
	
39	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS
	100 m	1,1800
	
40	Pret de piata
	Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2
		104,0000
	
41	Pret de piata
	Cablu BBГнг(A)-LS 3x4 mm2
		14,0000
	
		2.2.4. Accesorii electrice
	
42	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0200
	
43	Pret de piata
	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44
	buc	2,0000
	
44	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,1200
	
45	Pret de piata
	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V
	buc	12,0000
	
46	Pret de piata
	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,
 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44
	buc	14,0000
	
47	Pret de piata
	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata
	buc	2,0000
	
		2.2.5. Tevi si accesorii
	
48	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,4000
	
49	Pret de piata
	Teava din PVC dm.20
	m	122,0000
	
50	Pret de piata
	Teava din PVC dm.25
	m	118,0000
	
51	Pret de piata
	Accesorii din metal
	kg	7,0000
	
		2.3. Valoarea utilajului
	
52	Pret de piata
	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module
	buc	1,0000
	
53	Pret de piata
	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A
	buc	2,0000
	
54	Pret de piata
	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A
	buc	2,0000
	
55	Pret de piata
	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA
	buc	5,0000