Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Exinderea  sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N.Testemitanu 29/1,mun.Chisinau	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2 – 1-2

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari  de instalatii santehnice					
		1.1. Tevi si armaturi					
1	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica( 10sec.x2buc.=20 sec.*0,299m2=5,98m2)
	m2				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000			
	28221157000011	Radiator din fonta	1секц				
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460			
2	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" (головка термостатическая со встроенным температурным датчиком)
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4500			
	29131346260001	Головка термостатическая со встроенным температурным датчиком	buc	1,0000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320			
3	ID02A
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (трехходовой клапан Calis-TS-E-3D D1/2",HERZ)
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800			
	287527411400011	Tрехходовой клапан Calis-TS-E-3D D1/2",HERZ 	buc	1,0000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240			
4	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000			
	29131345000001	Dezaerator automat DN15	buc	1,0000			
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000			
5	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"(15мм) (Gost 3262-75*(фитинги,фасонные части,элементы крепления тр-дов -40% от стоимости  тр-дов)
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500			
	25212167010001	Teava din otel D15mm(Gost 3262-75*)(фитинги,фасонные части и элементы крепления тр-дов -40% от стоимости труб)	m	1,0150			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350			
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050			
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140			
6	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (20мм)(Gost 3262-75*(фитинги,фасонные частибэлементы крепления тр-дов -40% от стоимости тр-дов)
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000			
	25212167010002	Teava din otel D20mm(Gost 3262-75*)(фитинги,фасонные части и элементы крепления тр-дов -40% от стоимости труб)	m	1,0150			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640			
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170			
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300			
7	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900			
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400			
8	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800			
9	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa
	m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025			
	2875277400000	Compresor 	h-ut.	0,0090			
10	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 
	kg				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300			
	2710700000001	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000			
		1.2. Lucrari de izolarea					
11	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm 
	m				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3500			
	3320517352232	Termoizolatie conducte   D15mm  	m	1,0300			
12	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm 
	m				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3500			
	3320517352233	Termoizolatie conducte    28/4mm  	m	1,0300			
		1.3. Lucrari demontare					
13	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator din fonta 
	1секц				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1200			
14	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm
	m				
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3800			
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,3000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290			

Intocmit 	

Bognibova L.	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
			
.