Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9
Punctul termic individual. Lucrari santehnice.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	
	Теплообменник пластинчатый паяный G=39 kVt CB20
	buc	2,000	
 2	
	Теплообменник пластинчатый паяный G=6.3 kVt CB14
	buc	1,000	
 3	
	Теплообменник пластинчатый паяный G=320 kVt CB76-L
	buc	1,000	
 4	
	Pompa WILO TOP-S 30/10
	buc	2,000	
 5	
	Pompa WILO TOP-S 25/10
	buc	2,000	
 6	
	Pompa WILO TOP-Z  30/7
	buc	2,000	
 7	
	Бак расширительный 100 л
	buc	1,000	
 8	
	Бак расширительный 12 л
	buc	1,000	
 9	
	Магнитное устройство д=25 мм
	buc	2,000	
 10	
	Клапан 2-х ходовой регулир. д=20 мм VM 2
	buc	1,000	
 11	
	Клапан 2-х ходовой регулир. д=15 мм VM 2
	buc	1,000	
 12	
	Клапан 2-х ходовой регулир. д=40 мм VM 2
	buc	1,000	
 13	
	Регулятор перепада давления AVP d50 mm
	buc	1,000	
 14	
	Регулятор давления "до себя"  AFA/VFG 21  d50 mm
	buc	1,000	
 15	
	Регулятор давления перепускной  AVPA  d15 mm
	buc	1,000	
 16	
	Электропривод  AMV-10 Danfoss
	buc	2,000	
 17	
	Электропривод  AMV-20 Danfoss
	buc	1,000	
 18	
	Клапан эл. магнитный д15 мм с сервоприводом
	buc	2,000	
 19	
	Шаровый кран Х2777 д=80 мм
	buc	13,000	
 20	
	Шаровый кран Х2777 д=65 мм
	buc	6,000	
 21	
	Шаровый кран Х2777 д=50 мм
	buc	11,000	
 22	
	Шаровый кран Х2777 д=40 мм
	buc	8,000	
 23	
	Клапан обратный д=80 мм Тип 402
	buc	1,000	
 24	
	Клапан обратный д=50 мм Тип 601
	buc	3,000	
 25	
	Грязевик  д=80 мм 
	buc	2,000	
 26	
	Счетчик тепловой энергии Multical 65-S-2-x канальный с 2-мя ультразвуковыми расходомерами д=50 мм, датчиками и тепловычислителем
	buc	1,000	
 27	
	Пресостат
	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
28	IA11A
	Schimbator de caldura in contracurent cu  placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv - Теплообменник пластинчатый паяный G=400 kVt 
	buc	4,000	
 29	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru magnetic
	buc	2,000	
 30	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv
	buc	6,000	
 31	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"
	buc	4,000	
 32	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	2,000	
 33	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm
	buc	4,000	
 34	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l
	buc	1,000	
 35	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 12 l
	buc	1,000	
 36	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm - Multical 65-S
	buc	1,000	
 37	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Клапан 2-х ходовой d15-20 mm
	buc	2,000	
 38	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Клапан 2-х ходовой  1 1/2"
	buc	1,000	
 39	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm - Шаровый кран  д=80 мм
	buc	13,000	
 40	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm - Клапан обратный д=80 мм
	buc	1,000	
 41	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Шаровый кран  д=65 мм
	buc	6,000	
 42	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Шаровый кран д=40 мм
	buc	8,000	
 43	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Шаровый кран  д=50 мм
	buc	11,000	
 44	ID05B
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Клапан обратный д=50 мм
	buc	3,000	
 45	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Грязевик  д=80 мм 
	buc	2,000	
 46	11-01-002-01
	Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti, masa, kg, pina la: 20 - Presostat
	buc	2,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 3.1. Conducte si accesorii
			
47	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" -  Шаровый кран Х2777 д=32 мм
	buc	12,000	
 48	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Шаровый кран Х2777 д=25 мм
	buc	21,000	
 49	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Шаровый кран Х2777 д=20 мм
	buc	12,000	
 50	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Шаровый кран Х2777 д=15 мм
	buc	2,000	
 51	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=80 mm
	buc	3,000	
 52	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=50 mm
	buc	2,000	
 53	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=32 mm
	buc	4,000	
 54	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=25 mm
	buc	2,000	
 55	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Автоматич. воздухоотводчик 1/2Э
	buc	17,000	
 56	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - Отборные устройства
	buc	102,000	
 57	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 32 mm
	buc	1,000	
 58	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 32 mm
	buc	1,000	
 59	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Обратный клапан Тип 601 д=25 мм
	buc	5,000	
 60	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Обратный клапан Тип 601 д=15 мм
	buc	1,000	
 61	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Вентиль колпачковый д=32 мм
	buc	1,000	
 62	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль колпачковый д=20 мм
	buc	1,000	
 63	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан предохранительный  д=25 мм
	buc	4,000	
 64	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан предохранительный  д=20 мм
	buc	2,000	
 65	SB10D
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, - Гибкая вставка антивибр. d=80 mm Danfoss
	buc	4,000	
 66	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, - Гибкая вставка антивибр. d=50 mm Danfoss
	buc	4,000	
 67	SB10B
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, - Гибкая вставка антивибр. d=40 mm Danfoss
	buc	2,000	
 68	SB10A
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, - Гибкая вставка антивибр. d=25 mm Danfoss
	buc	3,000	
 69	IC18D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm
	m	11,000	
 70	IC18C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  76 x 3,0 mm
	m	50,000	
 71	IC18A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm
	m	35,000	
 72	IC17A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2,5 mm
	m	36,000	
 73	IC17A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 38 x 2,0 mm
	m	37,000	
 74	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"
	m	54,000	
 75	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	22,000	
 76	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	15,000	
 77	SA03H
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 80 mm
	m	17,000	
 78	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"
	m	9,000	
 79	SA03D
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4"
	m	2,000	
 80	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	37,000	
 81	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	162,000	
 82	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	78,000	
 83	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	357,000	
 84	
	Furtun flexibil d=25 mm
	m	10,000	
 		Capitolul 3.2. Izolare
			
85	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, M125
	m2	75,600	
 86	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 
	m3	2,740	
 87	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare
	m2	60,940	
 88	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare
	m2	60,940	
 89	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm - РСТ-ПА-ВВ
	m2	109,640	
 90	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)
	m2	96,000	
 		Capitolul 3.3. Узел учета тепловой энергии в сущ. ТП № 4
			
91	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=80 mm
	buc	2,000	
 92	IC17E
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm
	m	2,000	
 93	IC18D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm
	m	9,000	
 94	IC18A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm
	m	1,500	
 95	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control
	buc	4,000	
 96	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda
	buc	2,000	
 97	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului 
	buc	1,000	
 98	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)
	m2	8,500	
 99	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 
	m3	0,284	
 100	IzI23A
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm - РСТ-ПА-ВВ
	m2	10,200	

		ALTE CHELTUIELI			
1		Reglarea şi demararea  utilajului, cu anexarea documentelor necesare	Lei		
2		Marca  utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	Lei		
3		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemei montate	Lei		
4		Prezentarea pachetului de documente: racordări, coordonări, certificate necesare, procese-verbale  ş.a	Lei		
5		Montarea indicătoarelor “Trecere este interzisă”, “Pericol de electrocutare”, “Ocolire” ş.a.	Lei		
6		Cheltuieli pentru energia electrică pentru scopuri generale	Lei		

	
INVESTITOR                                                                                    ALEXANDRU PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.