Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din  s.Purcari,r-ul Stefan Voda	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  446 004 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Stradele 
					
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	1,1300	2 256,250
——————————
0,000
	2 549,562
——————————
0,000
	
 2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	1,1300	1 594,712
——————————
211,400
	1 802,024
——————————
238,882
	
 3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	56,4000	654,429
——————————
25,900
	36 909,794
——————————
1 460,760
	
 4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3	84,6000	955,498
——————————
56,000
	80 835,154
——————————
4 737,600

		Total	 Lei			 122 096,534
	
		Total Stradele 
Inclusiv salariu				122 096,534
6 437,242	
		2. Drum din beton L - 70m, l - 3m
					
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,5300	2 256,249
——————————
0,000
	1 195,812
——————————
0,000
	
 6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III
	100 m	0,7000	948,500
——————————
161,000
	663,950
——————————
112,700
	
 7	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	0,5300	1 594,711
——————————
211,400
	845,197
——————————
112,042
	
 8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	21,0000	654,429
——————————
25,900
	13 743,009
——————————
543,900
	
 9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3	21,0000	743,582
——————————
21,000
	15 615,219
——————————
441,000
	
 10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	367,5000	24,806
——————————
2,100
	9 116,388
——————————
771,750
	
 11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului 
	m2	21,9000	254,840
——————————
119,000
	5 580,996
——————————
2 606,100
	
 12		Lemn pentru rosturi
	m3	0,2000	5 000,000
——————————
0,000
	1 000,000
——————————
0,000
	
 13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri
	m2	210,0000	233,721
——————————
63,000
	49 081,372
——————————
13 230,000
	
 14	CG22A5 K-4	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 4 cm
	m2	210,0000	69,425
——————————
2,800
	14 579,250
——————————
588,000

		Total	 Lei			 111 421,193
	
		Total Drum din beton L - 70m, l - 3m
Inclusiv salariu				111 421,193
18 405,492	
		3. Drum varianta alba L - 100m, l - 3m
					
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,6000	2 256,250
——————————
0,000
	1 353,750
——————————
0,000
	
 16	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III
	100 m	1,0000	948,500
——————————
161,000
	948,500
——————————
161,000
	
 17	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3	0,6000	1 594,712
——————————
211,400
	956,827
——————————
126,840
	
 18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	30,0000	654,429
——————————
25,900
	19 632,869
——————————
777,000
	
 19	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3	45,0000	955,498
——————————
56,000
	42 997,423
——————————
2 520,000

		Total	 Lei			 65 889,369
	
		Total Drum varianta alba L - 100m, l - 3m
Inclusiv salariu				65 889,369
3 584,840	

		Total	 Lei			299 407
	
		CAS	24 %			6 823
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			44 403
	
		Beneficiu de deviz	6 %			21 037
	
		TVA	20 %			74 334

Total deviz:
Inclusiv salariu				446 004
——————
28 429

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din  s.Purcari,r-ul Stefan Voda	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 

Valoarea de deviz  446 004 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7123010010200	Betonist	h-om	168,0000	70,00	11 760,000	
 2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,1875	70,00	643,125	
 3.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,7550	70,00	2 222,850	
 4.	7129020012800	Pavator	h-om	149,7180	70,00	10 480,260	
 5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,7352	70,00	751,464	
 6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,7125	70,00	2 569,875	
		Total manopera				28 429	
			Materiale:
 1.	07	Lemn pentru rosturi	m3	0,2000	5 000,00	1 000,000	
 2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	13,2192	475,00	6 279,120	
 3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	191,2620	475,00	90 849,450	
 4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	174,1086	400,00	69 643,440	
 5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0438	5 000,00	219,000	
 6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4380	5 000,00	2 190,000	
 7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0438	5 000,00	219,000	
 8.	2010237318750	Distantieri 	buc	110,2500	1,00	110,250	
 9.	2320187315789	Decofrol	kg	2,6280	14,50	38,106	
 10.	26631021000018	Beton clasa C 15	m3	30,1350	1 625,00	48 969,375	
 11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,8375	15,30	28,114	
 12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,2850	31,50	103,478	
 13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,6750	31,50	115,762	
 14.	2873122004100	Plase sudate 	kg	371,1750	21,50	7 980,262	
 15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,4750	37,50	205,312	
 16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,3668	15,00	875,502	
 17.	4100126202818	 Apa	m3	6,9300	15,00	103,950	
		Total materiale de construcţii				228 928	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2205	500,00	110,250	
 2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,0000	22,50	472,500	
 3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,7810	625,00	13 613,124	
 4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,5032	416,66	3 126,284	
 5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	54,4470	416,66	22 685,886	
 6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,4200	541,66	227,497	
 7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,2600	55,00	69,300	
 8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,8152	300,00	1 744,560	
		Total utilaje de construcţii				42 050	

	Total	 Lei			299 407	
	CAS	24 %			6 823	
	Cheltuieli de regie	14,5 %			44 403	
	Beneficiu de deviz	6 %			21 037	
	TVA	20 %			74 334	
	Total deviz:				446 004	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din  s.Purcari,r-ul Stefan Voda	Investitor Primaria Purcari	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Stradele 
					
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3			2 256,250
—————
0,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	625,00	2 256,25	
2	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3			1 594,712
—————
211,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	416,66	1 383,31	
3	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3			654,429
—————
25,900	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,66	63,75	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	625,00	30,00	
4	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3			955,498
—————
56,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	400,00	102,80	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	475,00	48,45	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	475,00	603,25	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,66	107,50	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50	
		2. Drum din beton L - 70m, l - 3m
					
5	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3			2 256,249
—————
0,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	625,00	2 256,25	
6	TsC17C
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III
	100 m			948,500
—————
161,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	70,00	161,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	625,00	787,50	
7	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3			1 594,711
—————
211,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	416,66	1 383,31	
8	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3			654,429
—————
25,900	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,66	63,75	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	625,00	30,00	
9	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3			743,582
—————
21,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	475,00	603,25	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	416,66	90,83	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50	
10	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg			24,806
—————
2,100	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	21,50	21,71	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,30	0,08	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,50	0,31	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	1,00	0,30	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	500,00	0,30	
11	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului 
	m2			254,840
—————
119,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	31,50	4,73	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	37,50	9,37	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,50	1,74	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00	
12	
	Lemn pentru rosturi
	m3			5 000,000
—————
0,000	
	07	Lemn pentru rosturi	m3	1,0000	5 000,00	5 000,00	
13	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri
	m2			233,721
—————
63,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00	
	26631021000018	Beton clasa C 15	m3	0,1025	1 625,00	166,56	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0330	15,00	0,49	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	541,66	1,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,50	2,25	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33	
14	CG22A5 K-4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la drumuri, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 4 cm
	m2			69,425
—————
2,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	2,80	
	26631021000018	Beton clasa C 15	m3	0,01025	1 625,00	66,62	
		3. Drum varianta alba L - 100m, l - 3m
					
15	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3			2 256,250
—————
0,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	625,00	2 256,25	
16	TsC17C
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III
	100 m			948,500
—————
161,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	70,00	161,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	625,00	787,50	
17	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv
	100 m3			1 594,712
—————
211,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	416,66	1 383,31	
18	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3			654,429
—————
25,900	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,66	63,75	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	625,00	30,00	
19	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3			955,498
—————
56,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	400,00	102,80	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	475,00	48,45	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	475,00	603,25	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	625,00	26,25	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,66	107,50	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.